**Návod na zaměření: okenní sítě**

co budeme potřebovat?

- metr

- papír, tužku

Nejdřív je potřeba se podívat jestli jsou naše sítě vhodné do vašeho okna. Otevřete okno a podívejte se jestli máte z venku prostor na rámu cca 15mm. Překážet tam může zateplení, které je moc blízko na okně nebo okapová lišta. Nebo i venkovní rolety. Pokud máte nějaký z těchto problému, stačí zavolat a poradíme vám jak na to.

**Měření šířky a výšky:**

Vše se měří u otevřeného okna. Měří se takzvaná světlost nebo i otvor. Jedná se tedy o rozměr od těsnící gumy k těsnící gumě. Tento rozměr naměříte ve třech bodech (nahoře, uprostřed, dole) a vyberete ten největší. Stejně tomu je i u výšky.

**Hloubka:**

zde se měří rozměr, podle kterého nanýtujeme otočné háčky na rám sítě. Přiložíme metr na venkovní hranu rámu a měříme po těsnící gumu uvnitř okna.